## Steuersystem der Einstiegsleuchten #### Test des Zündschalters | 22-131 | ## Test der Zündschloßleuchte

ZUR BEACHTUNG: Für weitere Informationen über die Summerfunktion bei eingestecktem Zündschlüssel siehe den Schaltplan (siehe Seite 22-130) und den Eingangstest (siehe Seite 22-132). Wenn der Zündschlüssel nicht abgezogen wird, erfaßt der Schlüsselwarnsummer im Multiplex-Steuergerät auf der Fahrerseite Masse über den durch den Zündschlüsselschalter geschlossenen Stromkreis. Wenn die Fahrertür geöffnet wird, erfaßt der Summer-Schaltkreis Masse über den Schalter für geschlossene Tür. Die obere und untere Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9). Den 6P-Stecker abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 prüfen. Es muß Stromdurchgang bestehen, wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt. Bei abgezogenem Schlüssel darf kein Stromdurchgang bestehen. |  | Die obere und untere Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9). Den 6P-Stecker abziehen. Die LED muß aufleuchten, wenn Strom an die Klemme Nr. 6 und Masse an die Klemme Nr. 5 angeschlossen wird.