## Schaltgetriebe #### Hauptwelle zerlegen | 13-28 |

Das Schrägkugellager (A) mit einer handelsüblichen Trennvorrichtung (B) und einem handelsüblichen Lagerabzieher (C) ausbauen. Das 5. Gangrad (A) auf Stahlblöcken abstützen und die Hauptwelle aus dem Synchronkörper 5./6. Gang (B) herauspressen. Bei Verwendung eines Abziehers mit Spannbacken können die Zahnradzähne beschädigt werden. |  | Das 3. Gangrad (A) auf Stahlblöcken abstützen und die Hauptwelle aus dem Synchronkörper 3./4. Gang (B) herauspressen. Bei Verwendung eines Abziehers mit Spannbacken können die Zahnradzähne beschädigt werden. a a a