## Öffner #### Auswechseln von Kofferraumdeckel- /Tankdeckel-Öffnerseilzug | 20-126 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Folgende Teile ausbauen:

- Vordertürschwellerverkleidung (siehe Seite 20-64)
- Sitzseitenverkleidung, linke Seite (siehe Seite 20-64)
- RHD: Sitzseitenverkleidung, rechte Seite (siehe Seite 20-64)
- Kofferraumseitenverkleidung, linke Seite (siehe Seite 20-67

2. Gegebenenfalls den Teppich zurückziehen (siehe Seite 20-70).
3. Den Kofferraumdeckelöffner/Kraftstofftankdeckelöffnerseilzug (A) vom Öffner (B) abnehmen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-129).

   Lage der Befestigungen
   C : Clip LHD, 1 | D : Clip RHD, 2 | E : Dämpferband LHD, 2 RHD, 3

4. LHD: Den Öffnerseilzug vom Clip (C) lösen. RHD: Den Öffnerseilzug von den Clips (D) lösen. Das Dämpferband (E) entfernen.