## Schaltgetriebe #### Vorgelegewellenlager auswechseln (Fortsetzung) | 13-46 | Axialspiel der Hauptwelle einstellen Spezialwerkzeuge

Ölführungsscheibe C (A) und neues Nadellager (B) in die Bohrung des Kupplungsgehäuses (C) einbauen. Das Nadellager mit den Spezialwerkzeugen einbauen. Die Halteplatte (A) mit den Schrauben (B) befestigen. |  | Hauptwellenhalter, 07GAJ-PG20110 Hauptwellensockel, 07GAJ-PG20130 Die 72 mm-Beilegscheibe (A) und die Ölführungsscheibe (M) vom Getriebegehäuse (B) abnehmen. Den Synchronkörper 3./4. Gang (A), die Distanzhülse (B), den Synchronkörper 5./6. Gang (C), die Distanzhülse (D) und das Kugellager (E) an der Hauptwelle (F) montieren, dann die zusammengebaute Hauptwelle in das Getriebegehäuse (G) einsetzen. Die Scheibe (H) an der Hauptwelle montieren. Den Abstand (1) zwischen dem Ende des Getriebegehäuses und der Scheibe mit einem Lineal und einen Mess-Schieber mit Noniuseinteilung messen. An drei Stellen messen und den Mittelwert berechnen. a a a