## Klimaanlage #### A/C-Systemtests (Fortsetzung) | 21-100 |

Drucktest

Testergebnisse | Zugehörige Symptome | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahmen
Ausström-(Hoch-) Druck anormal hoch | Nach Stoppen des Kompressors fällt der Druck schnell auf etwa 196 kPa (2,0 kg/cm2) ab und sinkt dann langsam weiter. | Luft im System | System ablassen, evakuieren (siehe Seite 21-94) und neu mit der entsprechenden Menge befüllen (siehe Seite 21-96).
Keine Blasen im Schauglas, wenn Kondensator mit Wasser gekühlt wird | Zu viel Kältemittel im System | Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen.
Verminderter oder überhaupt kein Luftstrom durch den Kondensator | Kondensator- oder Kühlerrippen verstopft Kondensator- oder Kühlerlüfter funktioniert nicht richtig | Reinigen Spannung und Lüfterdrehzahl überprüfen. Lüfterdrehrichtung prüfen.
Leitung zum Kondensator zu heiß. | Kältemittelfluß im System behindert | Verengte Leitungen
Ausströmdruck anormal niedrig | Zu viele Blasen im Schauglas; Kondensator ist nicht warm. | Zu wenig Kältemittel im System | Auf Undichtigkeiten überprüfen. Das System füllen.
Hoch- und Niederdruck sind kurz nach dem Stoppen des Kompressors ausgeglichen. Niederdruck ist höher als normal. | Kompressorauslaßventil defekt Kompressordichtung defekt | Kompressor auswechseln.
Auslaß des Expansionsventils ist nicht frostbeschlagen und Niederdruckmeßgerät zeigt Unterdruck an. | Expansionsventil defekt Feuchtigkeit im System | Auswechseln Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen.
Saug-(Nieder-) druck anormal niedrig | Zu viele Blasen im Schauglas; Kondensator ist nicht warm. | Zu wenig Kältemittel im System | Undichtigkeiten reparieren. Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen. Wie erforderlich füllen.
Expansionsventil ist nicht frostbeschlagen, und Niederdruckleitung ist nicht kalt. Niederdruckmesser zeigt Unterdruck an. | Expansionsventil gefroren (Feuchtigkeit im System) Expansionsventil defekt | Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen. Expansionsventil auswechseln.
Ausströmtemperatur ist zu niedrig und Luftstrom durch die Luftöffnungen eingeschränkt. | Verdampfer gefroren | Den Lüfter bei ausgeschaltetem Kompressor laufenlassen, dann den Verdampfer-Temperatursensor prüfen.
Expansionsventil ist frostbeschlagen. | Expansionsventil verstopft | Reinigen oder auswechseln.
Auslaß des Flüssigkeitsbehälters mit Trocknereinsatz ist kalt und der Einlaß ist warm (muß während des Betriebs warm sein). | Flüssigkeitsbehälter mit Trocknereinsatz verstopft | Auswechseln
Saugdruck anormal hoch | Niederdruckschlauch und Rückschlagverbindung sind kälter als der Bereich um den Verdampfer. | Expansionsventil zu lange geöffnet | Reparieren oder auswechseln.
Ansaugdruck sinkt, wenn Kondensator mit Wasser gekühlt wird. | Zu viel Kältemittel im System | Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen.
Sobald der Kompressor gestoppt wird, sind Hoch- und Niederdruck ausgeglichen, und die Anzeige auf beiden Druckmessern schwankt während des Betriebs. | Dichtung defekt Hochdruckventil defekt Fremdkörper im Hochdruckventil festgeklemmt | Kompressor auswechseln.
Saug- und Ausströmdruck anormal hoch | Verminderter Luftstrom durch den Kondensator. | Kondensator- oder Kühlerrippen verstopft Kondensator- oder Kühlerlüfter funktioniert nicht richtig | Reinigen Spannung und Lüfterdrehzahl überprüfen Lüfterdrehrichtung prüfen.
Keine Blasen im Schauglas, wenn Kondensator mit Wasser gekühlt wird | Zu viel Kältemittel im System | Entleeren, evakuieren und mit der vorgeschriebenen Menge neu befüllen.
Saug- und Ausströmdruck anormal niedrig | Niederdruckschlauch und Metallendbereiche sind kälter als der Verdampfer. | Niederdruckschlauchteile verstopft oder geknickt | Reparieren oder auswechseln.
Temperatur um das Expansionsventil ist zu niedrig im Vergleich zu der im Flüssigkeitsbehälter mit Trocknereinsatz. | Hochdruckleitung verstopft | Reparieren oder auswechseln.
Kältemittel läuft aus | Kompressorkupplung ist verschmutzt. | Kompressorwellendichtung undicht | Kompressor auswechseln.
Kompressorschraube(n) ist/sind verschmutzt. | Undichtigkeit um Schraube(n) herum | Schraube(n) anziehen oder Kompressor auswechseln.
Kompressordichtung ist naß mit Öl. | Dichtung undicht | Kompressor auswechseln.