## Motorblock #### Einbau der Kurbelwelle (Fortetzung) | 7-12 |

Die Dichtungs-Paßfläche auf der Endabdeckung des Motorblocks muß trocken sein. Eine dünne Ölschicht auf die Kurbelwelle und die Lippe der Öldichtung auftragen. Die Kurbelwellenöldichtung gerade in die Endabdeckung des Motorblocks eintreiben. Mit einer Fühlerlehre überprüfen, ob das Spiel im ganzen Umfang gleich ist. Spiel: 0,5 – 0,8 mm |  | Die Paßflächen an der Endabdeckung des Motorblocks reinigen und trocknen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08718-0001 oder 08718-0003, gleichmäßig auf die Motorblock-Paßfläche der Motorblock-Endabdeckung sowie auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Die Paßstifte (A) einsetzen sowie die Motorblock-Endabdeckung (B) am Zylinderblock montieren. ZUR BEACHTUNG: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn max. 5 Minuten nach dem Auftragen der Flüssigdichtung vergangen sind. Stattdessen die angetrockneten Dichtungsreste entfernen und neuen Flüssigdichtung auftragen. Nach dem Zusammenbau mindestens 30 Minuten warten, bevor der Motor mit Öl befüllt wird.