## Lenkung #### Überprüfung/Einstellung von Lenksäule/Höhenverstellhebel | 17-12 | ## Auswechseln des Lenkschlosses

Außer Modell KX: Den Höhenverstellhebel (A) 3 bis 5 mal lösen und wieder verriegeln. Anschließend die Vorlast des Höhenverstellhebels 10 mm vom Hebelende aus messen. Vorlast: 70 - 90 N (7 - 9 kg) Liegt der gemessene Wert außerhalb des vorgegebenen Bereichs, die Vorlast wie folgt einstellen. Den Höhenverstellhebel lösen und die Lenksäule in die neutrale Stellung bringen. Die 6mm-Sicherungsschraube (B) herausdrehen und den Anschlag (C) entfernen. Der Höhenverstellhebel darf beim Einbau des Anschlags bzw. beim Anziehen der 6mm-Sicherungsschraube nicht gelöst werden. Die Vorlast durch Drehen der Sicherungsschraube (D) des Höhenverstellhebels nach links oder rechts einstellen. Den Höhenverstellhebel ganz nach oben ziehen und den Anschlag einsetzen. Die Vorlast erneut prüfen. Liegt der Meßwert immer noch außerhalb des vorgegebenen Bereichs, die oben beschriebenen Schritte wiederholen. |  | Die Lenksäule ausbauen (siehe Seite 17-9). Beide Scherstifte mit einer 5mm-Bohrerspitze abtrennen. Beim Entfernen der Scherstifte darf das Schaltergehäuse nicht beschädigt werden. Die Scherstifte aus dem Schaltergehäuse entnehmen. Das Schaltergehäuse bei abgezogenem Schlüssel einsetzen. Die neuen Scherstifte lose einsetzen. Den Zündschlüssel einstecken, die einwandfreie Funktion des Lenkradschlosses überprüfen und sicherstellen, daß sich der Zündschlüssel ungehindert drehen läßt. Die Scherstifte (A) anziehen, bis sich der Sechskantkopf (B) abdreht.