## Ventilgehäuse #### Einbau von Ventilgehäusen und ATF-Sieb | 14-215 |

Explosionsansicht

| ÜBERBRÜCKUNGS- ZWISCHENPLATTE ÜBERBRÜCKUNGS- VENTILGEHÄUSE 6 x 1,0 mm, 7 Schrauben ÖLZUFUHRLEITUNG (Getriebe mit 7 Positionen) PASSSTIFT 6 x 1,0 mm, 1 Schraube PASSSTIFT O-RING, Auswechseln KICKDOWN-HEBELWELLE DICHTSCHEIBE KICKDOWN-ARM STEUERWELLE ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 62 mm ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 40 mm ÖLZUFUHRLEITUNG; 8 x 145 mm 6 x 1,0 mm, 1 Schraube ATF-SIEB 6 x 1,0 mm, 8 Schrauben SERVOGEHÄUSE SERVO-ZWISCHENPLATTE 6 x 1,0 mm, 3 Schrauben SEKUNDÄRVENTILGEHÄUSE ANSCHLAGWELLENHALTERUNG PASSSTIFT, 8 x 40 mm SEKUNDÄR-ZWISCHENPLATTE ATF-PUMPENANTRIEBSRAD ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 118 mm DREHMOMENTWANDLERGEHÄUSE PASSSTIFT HAUPTZWISCHENPLATTE ATF-PUMPENABTRIEBSRAD ATF-PUMPENABTRIEBSRADWELLE HAUPTVENTILGEHÄUSE 6 x 1,0 mm, 5 Schrauben ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 112 mm LEITRADSTÜTZENANSCHLAG LEITRADSTÜTZE ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 138,8 mm DREHMOMENTWANDLER- RÜCKSCHLAGVENTIL DREHMOMENTWANDLER- RÜCKSCHLAGVENTILFEDER KÜHLERENTLASTUNGSVENTIL KÜHLERENTLASTUNGS- VENTILFEDER ÖLZUFUHRLEITUNG, 8 x 220 mm, Auswechseln. REGLERVENTILGEHÄUSE