## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-273 |

Sekundärventilgehäuse

Das Sekundärventilgehäuse umfaßt das PH-Regelventil, das Schmierregelventil, das Kupplungsreduzierventil, das Anlaufkupplungs-Ruckdämpferventil und das Schaltsperrventil.

- PH-Regelventil
  Das PH-Regelventil hält den über die ATF-Pumpe gelieferten Hydraulikdruck konstant und liefert PH-Druck zum Hydrauliksteuerkreis und zum Schmierkreis. Der PH-Druck am PH-Regelventil wird über den PH-Steuerdruck (PHC) vom PH-Steuerventil geregelt.
- Schmier-Regelventil
  Das Schmier-Regelventil reguliert den Schmierdruck, mit dem der Hydraulikkreis beaufschlagt wird.
- Kupplungsreduzierventil
  Das Kupplungsreduzierventil nimmt den PH-Druck vom PH-Regelventil auf und reguliert den Kupplungsreduzierdruck (CR).
- Anlaufkupplungs-Ruckdämpferventil
  Das Anlaufkupplungs-Ruckdämpferventil stabilisiert den Hydraulikdruck, mit dem die Anlaufkupplung beaufschlagt wird.
- Schaltsperrventil

Das Schaltsperrventl schaltet den Ölkanal bei einem defekten elektronischen Steuersystem von elektronischer Steuerung der Anlaufkupplung auf Hydrauliksteuerung um.

| SEKUNDÄRVENTILGEHÄUSE ANLAUFKUPPLUNGS- RUCKDÄMPFERVENTIL SCHALTSPERRVENTIL KUPPLUNGSREDUZIERVENTIL SCHMIERREGELVENTIL PH-REGELVENTIL