## Motor #### Motor ausbauen | 5-3 |

Spezialwerkzeuge Motorkippaufhängungssatz, 07KAK-SJ40101 HINWEIS: Kotflügelschoner anbringen, um eine Beschädigung von Lackflächen zu vermeiden. Die Kabelstecker vorsichtig trennen, dabei das Steckerteil festhalten, um eine Beschädigung zu vermeiden. Alle Kabel und Schläuche markieren, um einen Fehlanschluss zu vermeiden. Außerdem darauf achten, dass sie keine anderen Kabel oder Schläuche berühren, bzw. anderen Teilen im Weg sind. Motorhaube in der weit geöffneten Stellung abstützen (Stütze in der unteren Bohrung). Überprüfen, dass der Diebstahlsicherungscode für das Radio vorliegt. Dann die Frequenzen der Vorwahltasten notieren. Massekabel der Batterie zuerst abklemmen, dann das Pluskabel. Batterie ausbauen. Ansaugkrümmerabdeckung abbauen. |  | Stecker (A) des Ansauglufttemperatur-Sensors (IAT) und den Entlüftungsschlauch (B) abziehen, dann das Luftfiltergehäuse (C) ausbauen. Ansaugluftführung ausbauen. a a a