## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Systembeschreibungen (Fortsetzung) | 11-29 |

Diagramm des Kraftstoffdampf-Rückhaltesystems (EVAP)

Das EVAP sorgt dafür, daß die Menge des in die Atmosphäre entweichenden Kraftstoffdampfes auf ein Minimum reduziert wird. Die Kraftstoffdämpfe aus dem Kraftstofftank werden vorübergehend im EVAP-Aktivkohlefilter aufgenommen, bis sie aus dem Aktivkohlefilter in den Motor abgesaugt und dort verbrannt werden.

- Die Spülung des EVAP-Aktivkohlefilters erfolgt durch Ansaugen von Frischluft durch den Filter in einen Kanal am Ansaugkrümmer.
  Der Spülunterdruck wird vom EVAP-Aktivkohlefilter-Spülventil gesteuert, das immer dann geöffnet ist, wenn die Kühlmitteltemperatur über 70 °C steigt.
- Wenn der Kraftstoffdampfdruck im Kraftstofftank höher ist als der Stellwert des EVAP-Zweiwege-Ventils, öffnet das Ventil und reguliert den Strom des Kraftstoffdampfs zum EVAP-Aktivkohlefilter.