## Türen #### Auswechseln der Hintertürdichtungsleiste | 20-161 | Auswechseln der mittleren Hintertürdichtung

1. ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. An der B-Säule die Türanschlagbefestigungsschraube (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 1 | B : Clip, 1 | C : Clip, 17
Die Clips (C) entfernen, dann die Türdichtungsleiste (D) aus den Halterbereichen (E) herausziehen und abnehmen. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Dichtungsleiste muß fest im Halter (F) sitzen. Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die Türanschlagbefestigungsschraube auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-163). |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Türmitteldichtung (A) herausziehen und abnehmen. Die obere Kante der Tür mit einem in Alkohol getränkten Schwamm säubern. Klares Dichtmittel (B) (Cemedine Teile-Nr. 08712-0004, oder gleichwertiges) wie dargestellt auf der oberen Kante auftragen. Die Dichtung mit der oberen Kante der Tür zur Deckung bringen, dann die Dichtung fest einsetzen.