## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-16 | Antriebswellen einbauen

Die Bandlasche (A) mit einer handelsüblichen Zange für Manschettenbänder (B) schließen. Den Abstand zwischen den geschlossenen Laschenenden des Bands überprüfen. Wenn der Abstand nicht dem Sollwert entspricht, die Lasche weiter zusammenklemmen. 6,0 mm MAX. 3,0 mm MAX. |  | Einen neuen Anschlagring in die Nut der Antriebswelle (linke Antriebswelle) einsetzen. 0,5-1,0 g des angegebenen Fetts auf die gesamte verzahnte Fläche (A) der rechten Antriebswelle auftragen. Nach Auftragen des Fetts das Fett in Abständen von 2-3 Verzahnungen von den Verzahnungsnuten und von der Anschlagringnut (B) entfernen, sodass die Zwischenwelle entlüftet werden kann. a a a