## Zylinderkopf #### Ventile, Federn und Ventildichtungen einbauen | 6-40 |

Spezialwerkzeuge Treiber für Ventilschaftdichtungen, 07PAD - 0010000 Ventilfederspanneraufsatz, 07757-PJ10100 Ventilfederspanner, 07757-0010000 Die Ventilschäfte mit Motoröl bestreichen. Die Ventile in die Ventilführungen einsetzen. Sicherstellen, dass sich die Ventile leichtgängig nach oben und unten bewegen lassen. Die Federsitze am Zylinderkopf einbauen. Die neuen Ventildichtungen (A) mit dem Treiber für Ventilschaftdichtungen (B) montieren. HINWEIS: Die Auslassventildichtung (C) hat eine schwarze (D) und die Einlassventildichtung (E) eine weiße Feder (F). Diese sind nicht untereinander austauschbar. |  | Innere und äußere Ventilfeder einbauen. Die Ventilfederseite mit den engen Windungen zum Zylinderkopf hin einsetzen. Federhalter einbauen. Den Ventilfederspanner aufsetzen. Die Feder spannen und die Kegelstücke einbauen. Mit einem Kunststoffhammer (A) zwei bis dreimal leicht auf das Ende jedes Ventilschafts klopfen, damit die Ventile und Kegelstücke richtig sitzen. Nur entlang seiner Achse auf den Ventilschaft klopfen, damit er nicht verbogen wird. a a a