## Klimaanlage #### Auswechseln des Kompressor-Thermoschaltschutzes | 21-92 | Auswechseln des Kompressor-Entlastungsventils

Die Schraube, die Masseklemme (A) und den Halter (B) entfernen. Den Stecker der Erregerwicklung (C) abziehen, dann den Thermoschaltschutz (D) ausbauen. Einen neuen Thermoschaltschutz (A) einsetzen und Silikondichtmittel (B) unten am Thermoschaltschutz auftragen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Das Kältemittel ablassen (siehe Seite 21-94). Die Abdeckung (A), das Entlastungsventil (B) sowie den O-Ring (C) ausbauen. Die Öffnung verstopfen, damit keine Fremdkörper in das System gelangen und kein Kompressoröl herausläuft. Die Paßflächen reinigen. Den O-Ring am Entlastungsventil durch einen neuen ersetzen und vor dem Einbau eine dünne Schicht Kältemittelöl auftragen. Den Stopfen herausnehmen und das Entlastungsventil anziehen. Das System auffüllen (siehe Seite 21-96) und die Systemleistung prüfen (siehe Seite 21-98).