## Kupplung #### Nehmerzylinder überholen | 12-10 |

| SPANNHÜLSEN Auswechseln KAPPE DER ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 8 Nm O-RING Auswechseln NEHMERZYLINDERGEHÄUSE Die Zylinderwandung auf Riefen und Verschleiß prüfen (Bremsenschmiermittel) KOLBENDICHTUNG Auswechseln NEHMERZYLINDERKOLBEN Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. NEHMERZYLINDERFEDER Mit kleinem Ende zum Kolben hin einbauen MANSCHETTE Auf festen Sitz am Zylindergehäuse prüfen. DRUCKSTANGE Harnstoff-Schmiermittel UM 264 (Teile-Nr. 41211-PY-5-305) (Bremsenschmiermittel)

a a a