## Antriebsleitung/Achse #### Überprüfung der Antriebswelle | 16-3 | ## Ausbau der Antriebswelle

Die Innenmanschette (A) und die Außenmanschette (B) der Antriebswelle (C) auf Risse, Schäden, austretendes Fett und lose Bänder (D) überprüfen. Wenn Schäden festgestellt werden, Manschette und Manschettenbänder auswechseln. Die Antriebswelle von Hand drehen und sicherstellen, daß Verzahnungen (E) und Gelenk nicht zu locker sind. Sicherstellen, daß die Antriebswelle nicht verdreht oder gerissen ist; ggf. auswechseln. |  | Erforderliches Spezialwerkzeug Kugelgelenkaustreiber, 28 mm, 07MAC-SL00200 Die Radmuttern leicht lösen. Das Fahrzeug vorne anheben und an den entsprechenden Stellen mit Stützböcken abstützen (siehe Seite 1-15). Radmuttern und Vorderräder entfernen. Die Sicherungsnase (A) an der Achsmutter (B) anheben, dann die Mutter entfernen. Wenn die rechte Antriebswelle ausgebaut wird, das Schaltgetriebeöl (siehe Seite 13-3) oder das Automatikgetriebeöl (siehe Seite 14-122) ablassen. Den Stabilisatorkugelgelenkbolzen (A) mit einem Sechskantschraubenschlüssel (B) festhalten und die Flanschmutter (C) abschrauben. Das vordere Stabilisatorgelenk vom unteren Querlenker (D) trennen.