## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenschlosses – Umlegbarer Sitz | 20-97 | Auswechseln des Rücksitzlehnenschließzylinders/-knopfes - Umlegbarer Sitz

2. ZUR BEACHTUNG: Die Innenverkleidung dabei nicht verkratzen. Die Hutablage ausbauen (siehe Seite 20-65). Die Zylinderstange (A) lösen und die Schrauben herausdrehen, dann das Sitzlehnenschloß (B) herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Zylinderstange korrekt verbunden ist. Sicherstellen, daß die Sitzlehnen-Verriegelungen gut zu öffnen und zu verriegeln sind. |  | ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Innenverkleidung dabei nicht verkratzen. Die Abbildung zeigt den Schließzylinder; der Verriegelungsknopf ist ähnlich. Die Verkleidung des Schließzylinders (A) entfernen. Vom Kofferraum aus die Zylinderstangen von den beiden Sitzlehnenschloßfallen lösen. Die Schrauben herausdrehen, dann den Sitzlehenschließzylinder/-verriegelungsknopf (A) und die Zylinderstangen (B) ausbauen. Der Einbau des Schließzylinders/Verriegelungsknopfes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Zylinderstange korrekt verbunden ist. Sicherstellen, daß die Sitzlehnen-Verriegelungen gut zu öffnen sind.