## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Hintertür) (Fortsetzung) | 20-17 |

5. Die Befestigungsschrauben der Schloßfalle (A) herausdrehen, dann die Schloßfalle nach unten bewegen. Die Stangen nicht biegen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
6. Die Muttern, mit denen der Außentürgriff (A) und der Außentürgriffschutz (B) befestigt sind, herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 2
|  | Bei einigen Modellen: Den Außentürgriffschutz (A) vom Außentürgriff (B) abnehmen. Den Außentürgriff (A) in der numerierten Reihenfolge herausziehen und abnehmen. Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß die Stangen korrekt verbunden sind. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet.