## Karosserieelektrik #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 22-5 |

Tests und Reparaturarbeiten Keine Kabel oder Kabelbäume mit defekter Isolierung verwenden. Diese auswechseln oder durch Umwickeln mit Isolierband reparieren. Nach dem Einbau der Teile sicherstellen, daß keine Kabel eingeklemmt sind. Bei Verwendung von elektrischen Prüfgeräten die Anweisungen des Herstellers und die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen. Den Stift des Prüfgeräts, wenn möglich, von der Kerbelbaumseite aus einführen (außer bei wasserdichten Steckern). |  | Eine Prüfsonde mit Kegelspitze verwenden. Zur Kennzeichnung und Auswechslung der Steckerklemmen siehe die Anweisungen im Honda-Klemmensatz.