## Automatikgetriebe #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-92 |

Den Stecker (2P) des Magnetventils der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen C2 und A23 bzw. A24 der PCM-Stecker prüfen. PCM-STECKER Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA – Kurzschluß zur Masse im Kabel zwischen Klemme C2 des PCM-Steckers und dem Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung reparieren. NEIN – Mit Schritt 10 fortfahren. |  | Den Widerstand des Magnetventils der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung am Stecker des Magnetventils messen. STECKER (2P) DES MAGNETVENTILS DER DREHMOMENTWANDLER-ÜBERBRÜCKUNGSKUPPLUNG Kabelseite der Stecker Beträgt der Widerstand 12 – 25 Ω? JA – Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme C2 des PCM-Steckers und dem Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung überprüfen. NEIN – Das Magnetventil der Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung auswechseln.