## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-326 |

Die vordere Schraube (A) und Mutter (B) entfernen. Eine Hebehalterung (A) an dem Gewindestift neben dem EGR-Ventil (B) anbringen, dann den Motor anheben. |  | Einen 5mm-Inbusschlüssel (A) oben in den Kugelgelenkstift (B) einsetzen und die Mutter (C) entfernen, dann die Druckstange (D) vom unteren Spurhebel trennen. Die Splinte (E) und die Kronenmuttern (F) entfernen und die unteren Spurhebel (G) von den Achsschenkeln (H) trennen (siehe Seite 18-11). Die Antriebswellen aus dem Differential herausstemmen (siehe Seite 16-3).