## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sperrsystemwählhebelsperren-Schaltkreis | 14-71 |

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 8 des Steckers des Verriegelungs-Steuergeräts und Nr. 5 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) prüfen. Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 27 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel zwischen Klemme Nr. 8 des Verriegelungs-Steuergeräts und dem Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) reparieren. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) und Karosseriemasse prüfen. STECKER DES VERRIEGELUNGSRELAIS (SCHLÜSSELVERRIEGELUNGSMAGNET) Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 28 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) und Masse (G451) reparieren oder schlechte Masse (G451) reparieren. |  | Die Zündung ACC(II) einschalten. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) und Karosseriemasse messen. STECKER DES VERRIEGELUNGSRELAIS (SCHLÜSSELVERRIEGELUNGSMAGNET) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA – Offenen Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel an Position zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) und dem Schaltpositionsschalter reparieren. NEIN – Offenen Stromkreis oder Kurzschluß im Kabel zwischen Klemme Nr. 1 des Steckers des Verriegelungsrelais (Schlüsselverriegelungsmagnet) und dem Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum reparieren.

a a a