## Schaltgetriebe #### Zusammenbau des Getriebes (Fortsetzung) | 13-45 |

Den Kegelring (A) wie gezeigt einsetzen. Das Getriebegehäuse über das Kupplungsgehäuse setzen, dabei die Wellen sorgfältig ausrichten. |  | Die 14x20mm-Paßstifte (A) einsetzen. Das Getriebegehäuse um den restlichen Betrag absenken und dabei den 52mm-Sicherungsring (B) weiten. Den Sicherungsring loslassen, so daß er in der Nut des Nebenwellenlagers sitzt. Sicherstellen, daß der 52mm-Sicherungsring korrekt in der Nut des Nebenwellenlagers sitzt. Einbaumaß 1: 4,6 – 8,3 mm Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08718-0001) auf das Gewinde der 32mm-Dichtkappe (C) auftragen und diese am Getriebegehäuse anbringen.