## Zylinderkopf #### Zylinderkopf einbauen (Fortsetzung) | 6-43 |

Gewinde und Unterseite der Köpfe aller Zylinderkopfschrauben mit Motoröl bestreichen. Die Zylinderkopfschrauben in der richtigen Reihenfolge mit 39 Nm anziehen. Dazu einen Drehmomentschlüssel mit Skala und Zeiger verwenden. Bei Verwendung eines Drehmomentschlüssels mit Voreinstellung unbedingt langsam anziehen und nicht überdrehen. Wenn beim Anziehen einer Schraube ein Geräusch zu hören ist, die Schraube lösen und ab der ersten Stufe erneut festziehen. Nach dem Anziehen auf Drehmoment, alle Zylinderkopfschrauben mit Winkelanzug in zwei Schritten (90° pro Schritt) endgültig festziehen. Bei Verwendung einer neuen Zylinderkopfschraube, die Schraube nochmals um weitere 90° festziehen. |  | Kipphebelbaugruppe einbauen (siehe Seite 6-41). Schraube (A) der Verbindungsleitung und Schrauben (B) der Kühlmittel-Bypassleitung festziehen, dann den Kabelbaumhalter (C) an der Halterung anbringen. Den oberen Kühlerschlauch (A) und den Heizungsschlauch (B) einbauen. a a a