## Türen #### Auswechseln von Vordertürscheibe und Fensterheber | 20-11 |

2. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Folgende Teile ausbauen: Türverkleidung (siehe Seite 20-7) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-3) Die Scheibe (A) vorsichtig nach oben bewegen, bis die Schrauben zu sehen sind, dann die Schrauben herausdrehen. Die Scheibe vorsichtig aus dem Fensterschacht herausziehen. Die Scheibe nicht in das Innere der Tür fallen lassen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Elektrische Fensterheber: Stecker (A) und Kabelbaumclip (B) abtrennen und von der Tür abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   C : Schraube, 2 | D : Schraube, 4
Die Schrauben (C) herausdrehen und lösen (D), dann den Fensterheber (F) durch das Loch in der Tür herausnehmen. Die Abbildung zeigt elektrische Fensterheber; bei einem Modell mit manuellen Fensterhebern ist die Vorgehensweise ähnlich. Die beweglichen Teile des Fensterhebers (A) an den gezeigten Stellen schmieren.