## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einstellung des Schaltzugs | 14-346 |

Das Getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, abschrauben, dann den Schaltzug von der Wählhebelbaugruppe trennen. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Viertelumdrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug vom Schaltzughalterungssockel (C) zu entfernen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. |  | Den Schaltzug bis zum Anschlag eindrücken und dann loslassen. Den Schaltzug um zwei Stufen zurückziehen, so daß die Schaltposition . vorliegt. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Anzeigeleuchte für die Position aufleuchtet. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel hindurch in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.