## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Auswechseln des Getriebe-Fahrbereichsschalters | 14-161 |

Das Fahrzeug anheben und sicherstellen, daß es sicher abgestützt wird (siehe Seite 1-15). In Position schalten. Die Abdeckung des Getriebe-Fahrbereichsschalters (A) abnehmen. Den Stecker (B) des Getriebe-Fahrbereichsschalters abziehen. Den alten Getriebe-Fahrbereichsschalter ausbauen und den neuen Schalter einbauen. |  | Sicherstellen, daß die Steuerwelle sich in Position befindet. Gegebenenfalls den Wählhebel in Position schalten. Die Aussparungen (A) am Drehrahmen mit den Leerlaufaussparungen (B) am Getriebe-Fahrbereichsschalter in Deckung bringen, dann ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) in die Aussparungen einsetzen, um den Schalter in Position zu halten. ZUR BEACHTUNG: Zum Halten des Schalters in Position muß stets ein 2,0mm-Fühlerlehrenblatt oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel verwendet werden.