## Ventilgehäuse #### Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau des Überbrückungsventilgehäuses | 14-189 |

1. Alle Teile sorgfältig mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trocknen. Alle Kanäle ausblasen.
2. Alle Ventile auf freie Beweglichkeit überprüfen. Wenn ein Ventil nicht frei gleitet, siehe unter Reparatur des Ventilgehäuses (siehe Seite 14-181).
3. Das Ventilgehäuse als eine Baugruppe auswechseln, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind.
4. Während des Zusammenbaus alle Teile mit Automatikgetriebeöl bestreichen.

| ÜBERBRÜCKUNGS- VENTILGEHÄUSE Auf Rirefen und Beschädigung überprüfen. ÜBERBRÜCKUNGSSCHALTVENTIL VENTILKAPPE ROLLE VENTILKAPPE VENTILKAPPENCLIP ÜBERBRÜCKUNGS- SCHALTZEITPUNKTVENTIL

FEDERDATEN

Nr. | Feder | Sollwert (Neu) - Einheit: mm
|  | Drahtdurchmesser | AD | Ungespannte Länge | Windungen
(1) | Lock-up shift valve spring | 0;9 | 7;6 | 73;7 | 32;0
(2) | Überbrückungsschaltzeitpunktventilfeder | 0;9 | 8;1 | 80;7 | 54;2