## Alarmanlage #### Test des Türverriegelungsknopfschalters (Fortsetzung) | 22-263 |

Fahrertür (5-Türer): Die Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). Den 6P-Stecker (A) vom Stellantrieb der Sicherheitsverriegelung abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 3 und Klemme Nr. 4 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türverriegelungsknopfschalter in Stellung LOCK befindet. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 4 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türverriegelungsknopfschalter in Stellung UNLOCK befindet. |  | Beifahrerseite (5-Türer): Die Beifahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 3P-Stecker (A) vom Stellantrieb abziehen. Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 4 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türverriegelungsknopfschalter in Stellung UNLOCK befindet.