## Kraftstoffzufuhr #### Auswechseln des Kraftstoffilters | 11-571 |

Der Kraftstoffilter muß ausgewechselt werden, wenn der Kraftstoffdruck unter den Sollwert (270-320 kPa, 2,8-3,3 kgf/cm2) absinkt, nachdem sichergestellt wurde, daß Kraftstoffpumpe und Kraftstoffdruckregler in Ordnung sind. Den Kraftstoffdruck ablassen . Den Schlauch und die Schnellanschluß-Fittings (A) abtrennen (siehe Seite 11-568). Den Kraftstoffilter (B) ausbauen. Der Einbau des Teils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  |