## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung - Heckklappenbereich | 20-209 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen.

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.

Lage der Befestigungen
A : Clip, 4 | B : Clip, 13 | C : Clip, 2 | D : Hook, 2
| UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG RECHTE HECKKLAPPENSEITEN- VERKLEIDUNG OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG HECKKLAPPENSEITEN- VERKLEIDUNG Zuerst hier herausstemmen. LINKE HECKKLAPPENSEITEN- VERKLEIDUNG HECKKLAPPENSEITEN- VERKLEIDUNG