## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe | 20-44 |

5. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Einen Augenschutz tragen, wenn die Scheibe mit Klavierdraht entfernt wird. Um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden, Sitzschoner verwenden. Die Heizdrähte der Heckscheibe, Scheibenantennendrähte und Klemmen nicht beschädigen. Scheibenklebemittel, Teile-Nr. 08C73-X0230N benutzen. Diese Gegenstände entfernen: Kofferraumdeckel Hutablage, umlegbarer Rücksitz (siehe Seite 20-65), feststehender Rücksitz (siehe Seite 20-66) Die Klemmenabdeckung der Scheibenantenne (A) vom Klemmensockel (B) der Scheibenantenne abnehmen, dann den Stecker der Scheibenantenne (C) abziehen. Die Stecker der Heckscheibenheizung (D) abziehen. Wenn die alte Heckscheibe wieder eingebaut werden soll, Ausrichtmarkierungen entlang der Scheibe und der Karosserie mit einem Fettstift anbringen. |  | Den Dachhimmel (A) hinten durch Lösen der Clips (B) herunterziehen. Darauf achten, daß der Dachhimmel nicht übermäßig verbogen wird, da er verformt werden oder brechen kann.
   Lage der Befestigungen
   B: Clip, 2
Schutzband entlang der Innen- und Außenkante der Karosserie aufkleben. Von der Fahrzeuginnenseite aus mit einer Ahle ein Loch in den Kleber im Heckbereich der Heckscheibe bohren. Den Klavierdraht durch das Loch schieben und jedes Ende um ein Holzstück wickeln.