## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite | 20-220 | Aus-/Einbau des Handschuhfachs

2. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (A) ausbauen. Vorsichtig die Hinterkante herunterziehen, um die Clips (B) zu lösen. Die Abdeckung wegziehen, um die Clips (C) von den Haltern (D) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 3
2. Das Anbringen der unteren Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens. |  | In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite ausbauen. Die Befestigungsschrauben des Handschuhfachs (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen:
   : Schraube, 2
Das Handschuhfach festhalten, dann den Handschuhfachanschlag (B) auf beiden Seiten der Armaturentafel durch Hineindrücken entfernen und das Handschuhfach herausnehmen. Der Einbau des Handschuhfachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.