## Radkasten #### Auswechseln des vorderen Kotflügel-Leitblechs | 20-260 |

2. Gegebenenfalls den vorderen Innenkotflügel ausbauen (siehe Seite 20-259). Die Vordertür öffnen. Von außen den oberen Clip (A) und von innen den unteren Clip (A), mit denen das vordere Kotflügel-Leitblech und der vordere Kotflügel (C) befestigt sind, abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 2
3. |  | Im Radlauf den Clip (A) entfernen, den Clip (B) lösen, dann das vordere Kotflügel-Leitblech (C) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 1 | B : Clip, 1
Der Einbau des Kotflügel-Leitblechs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Den Kabelbaum der Seitenblinkleuchte (A) durch den Schlitz (B) des vorderen Kotflügel-Leitblechs (C) verlegen. Vor dem Einsetzen von Clips in den oberen und unteren Türöffnungsbereich das vordere Kotflügel-Leitblech (A) wie dargestellt am vorderen Kotflügel (B) anbringen.