## Schaltgetriebe #### Getriebe zerlegen (Fortsetzung) | 13-20 |

Zum Schutz der Dichtung die Keilnuten der Hauptwelle mit Klebeband abkleben, dann die Hauptwellen-Baugruppe (A) und die Vorgelegewellen-Baugruppe (B) mit den Schaltgabeln (C) aus dem Kupplungsgehäuse (D) ausbauen. Die 28 mm-Federscheibe (E) und 28 mm-Scheibe (F) entfernen. Differentialbaugruppe (A) und Magnet (B) ausbauen. |  | Die Ölrinnenplatte (A), die Ölführungsplatte M und die 72 mm Beilegscheibe (B) entfernen. a a a