## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-18 | ## Driveshaft Installation

Das Spiel zwischen den geschlossenen Laschen der Bänder messen. Wenn der Wert nicht innerhalb des Standardbereichs liegt, muß die Lasche enger aneinander gedrückt werden. |  | Einen neuen Anschlagring in die Anschlagringnut der Antriebswelle einsetzen. Die Kontaktfläche von Antriebswelle und Differential gründlich mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trockenblasen. Das innenliegende Ende (A) der Antriebswelle soweit in das Differential (B) einführen, bis der Anschlagring (C) in die Nut (D) einrastet.