## Automatikgetriebe #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-83 |

Den Stecker (2P) der Schaltmagnetventile A und B abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen C4 und A23 bzw. A24 der PCM-Stecker prüfen. PCM-STECKER Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA – Kurzschluß zur Masse im Kabel zwischen Klemme C4 des PCM-Steckers und Schaltmagnetventil B reparieren. NEIN – Mit Schritt 10 fortfahren. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers der Schaltmagnetventile A und B und Karosseriemasse messen. STECKER (2P) DER SCHALTMAGNETVENTILE A und B Klemmenseite der Stecker Liegen 12 - 25 Ω an? JA – Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme C4 des PCM-Steckers und Schaltmagnetventil A prüfen. NEIN – Schaltmagnetventile A und B auswechseln.