## Innenverkleidung #### Aus-/Einbau der Verkleidung – Türbereich | 20-206 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Abnehmen der Hintertürschwellerverkleidung muß die Sitzseitenverkleidung entfernt werden (siehe Seite 20-207).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die obere Langschraube des Vordersitzgurtes auftragen.
- Vor dem Einsetzen der Langschrauben sicherstellen, daß die Sicherheitsgurte nicht verdreht oder geknickt sind.

  Lage der Befestigungen
  A : Clip, 2 (Schwarz) | B : Clip, 3 (Weiß) | C : Clip, 9
  | A-SÄULENVERKLEIDUNG VORDERTÜRÖFFNUNGS- VERKLEIDUNG OBERE LANGSCHRAUBE DES VORDERSITZGURTES, 7/16-20 UNF, 32 Nm (3,3 kg-m) OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG HINTERTÜRÖFFNUNGS- VERKLEIDUNG SITZSEITENVERKLEIDUNG HINTERTÜRSCHWELLER- VERKLEIDUNG OBERE LANGSCHRAUBE DES VORDERSITZGURTES, 7/16-20 UNF, 32 Nm (3,3 kg-m) HAKEN VORDERE SEITENKAPPE HAKEN HAKEN TRITTBLECH VORDERTÜRSCHWELLER- VERKLEIDUNG UNTERE B-SÄULENVERKLEIDUNG ABDECKUNG DER OBEREN LANGSCHRAUBE