## Motorblock #### Auswechseln der Kolbenringe (Fortsetzung) | 7-20 |

Den oberen Ring (A) und den zweiten Ring (B) wie dargestellt einsetzen. Die Herstellermarkierungen (C) müssen nach oben weisen. |  | Die Ringe in ihren Nuten drehen, um sicherzustellen, daß sie nicht festklemmen. Die Ringstöße wie gezeigt positionieren. Nach dem Einsetzen von neuen Ringen das Spiel zwischen Ring und Nut messen: Spiel des oberen Rings Motor D15Y2, D15Y3, D16V2, D16W8, D17A5:
Sollwert (Neu): | 0,35 - 0,55 mm
Verschleißgrenze: | 0,13 mm
Außer Motor D15Y2, D15Y3, D16V2, D16W8, D17A5:
Sollwert (Neu): | 0,35 - 0,60 mm
Verschleißgrenze: | 0,13 mm
Spiel des zweiten Ringes
Sollwert (Neu): | 0,30 - 0,55 mm
Verschleißgrenze: | 0,13 mm