## Scheibenwischer/Waschanlage #### Auswechseln des Scheibenwischermotors | 22-179 |

Windschutzscheibenwischermotor (4-Türer): Die Motorhaube öffnen. Die Mutternabdeckungen, die Muttern (A) und die Scheibenwischerarme (B) entfernen. Die Motorhaubendichtung (C) und Windlaufabdeckungen (D) abnehmen. Den 5P-Stecker (A) vom Scheibenwischermotor abziehen. Die drei Schrauben (B) herausdrehen und die Wischergestänge-Baugruppe (C) entfernen. |  | Zur Kennzeichnung der ursprünglichen Einstellung einen Strich (A) über Verbindungselement und Scheibenwischergestänge ziehen. Das Wischergestänge (B) vom Wischermotor (C) trennen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Dabei die folgenden Punkte beachten: Die beweglichen Teile schmieren. Vor dem Einsetzen der Scheibenwischerarme den Scheibenwischerschalter ein- und ausschalten, um die Scheibenwischerwelle in die Ruhestellung zu bringen. Beschädigte Clips gegebenenfalls auswechseln. Die Funktion des Scheibenwischermotors prüfen.