## Ventilgehäuse #### Zerlegung, Überprüfung und Zusammenbau des Hauptventilgehäuses | 14-183 |

1. Alle Teile sorgfältig mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trocknen. Alle Kanäle ausblasen.
2. Zum Entfernen der Verschlußkugeln keinen Magneten verwenden, da hierdurch die Kugeln magnetisiert werden können.
3. Alle Ventile auf freie Beweglichkeit überprüfen. Wenn ein Ventil nicht frei gleitet, siehe unter Reparatur des Ventilgehäuses (siehe Seite 14-181).
4. Das Ventilgehäuse als eine Baugruppe auswechseln, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind.
5. Während des Zusammenbaus alle Teile mit Automatikgetriebeöl bestreichen.
6. Den Filter in der dargestellten Richtung einbauen.

| CPB-VENTIL FEDERSITZ VENTILKAPPENCLIP VENTILKAPPE SCHALTVENTIL 1. - 2. GANG BLENDENSTEUERVENTIL 2. GANG VERSCHLUSSKUGELN, 8 FILTER Auswechseln. In dieser Richtung einsetzen. WÄHLSCHIEBER VENTILKAPPE ROLLE SERVOSTEUERVENTIL HAUPTVENTILGEHÄUSE Auf Riefen und Beschädigung überprüfen. ENTLASTUNGSVENTIL FEDERSITZ MODULATOR