## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Einstellung des Bremspedals | 19-5 |

Pedalhöhe Den Bremspedalpositionsschalter (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen und zurückziehen, bis er nicht länger das Bremspedal berührt. Den Teppich anheben. An der Isolatoraussparung die Pedalhöhe (B) von der Mitte der rechten Seite (RHD: linke Seite) des Pedalbelags (C) aus messen. Soll-Pedalhöhe (ohne Teppich): 4-Türer: A/T: 188 mm M/T: 184 mm 5-Türer: A/T: 184 mm M/T: 180 mm Die Kontermutter der Druckstange (A) lösen und die Druckstange mit einer Zange hinein- bzw. herausschrauben, bis die vorgeschriebene Pedalhöhe über dem Boden erreicht ist. Nach der Einstellung die Kontermutter fest anziehen. Die Pedalhöhe nicht bei heruntergedrückter Druckstange einstellen. |  | Den Bremspedalpositionsschalter einschrauben, bis der Stößel vollkommen hinuntergedrückt ist (das Gewindeteil (A) berührt die Auflage (B) am Pedalarm). Dann den Bremspedalpositionsschalter im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verriegeln. Das Bremspedalspiel wie unten beschrieben prüfen. Pedalspiel Bei abgestelltem Motor, das Spiel (A) am Pedalbelag (B) messen, indem das Pedal von Hand gedrückt wird. Spiel: 0.4 – 3.0 mm Wenn das Spiel nicht vorschriftsgemäß ist, den Bremspedalpositionsschalter (C) einstellen. Bei zu kleinem Pedalspiel kann die Bremse schleifen.