## Startsystem #### Auswechseln des Anlassers | 4-8 |

Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Zunächst das negative, dann das positive Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten lang warten. Den Resonator entfernen. Das Anlasserkabel (A) von Klemme B am Einrückrelais abziehen, dann Kabel BLK/WHT (B) vom Kabel der Klemme S abziehen. Außer Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe |  | Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe Die beiden Schrauben, mit denen der Anlasser befestigt ist, herausdrehen, dann den Anlasser ausbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß die Quetschseite der Ringklemme (A) nach außen zeigt. Zuerst das positive, dann das negative Batteriekabel an die Batterie anschließen. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.

a a a