## SRS #### Auswechseln der Kabelrolle (Fortsetzung) | 23-175 |

Die Lenksäulenverkleidungen montieren. Gegebenenfalls die Kabelrolle zentrieren. (Neue Ersatz-Kabelrollen werden zentriert geliefert.) Hierzu die Kabelrolle zunächst in Uhrzeigerrichtung bis zum Anschlag drehen. Dann die Kabelrolle (um ca. 2 1/2-Umdrehungen) in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, bis die Pfeilmarkierung an dem Kabelrollenaufkleber senkrecht nach oben weist. Die Vorsprünge an der Kabelrolle mit den Bohrungen im Lenkrad zur Deckung bringen und das Lenkrad mit einer neuen Lenkradschraube (A) montieren. |  | Den Fahrer-Airbag einbauen (siehe Seite 23-166). Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Nach dem Einbau der Kabelrolle das System auf einwandfreie Funktion prüfen: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen. Nach dem Ausgehen der SRS-Anzeigeleuchte das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts und links drehen, um sicherzustellen, daß die SRS-Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet. Sicherstellen, daß die Hupentaste funktioniert. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.