## Schaltgetriebe #### Hauptwellenlager/Öldichtring auswechseln (Fortsetzung) | 13-45 | Vorgelegewellenlager auswechseln Spezialwerkzeuge

Den neuen Öldichtring mit den Spezialwerkzeugen von der Getriebeseite aus eintreiben. Das neue Kugellager (A) mit den Spezialwerkzeugen von der Getriebeseite aus eintreiben. |  | Dichtringtreiber, 07JAD - PL90100 Einstellbarer Lagerabzieher, 20 - 40 mm, 07JAC-PH80100 Gleithammer, 07741-0010201 Griff, Lagerabzieher, 07JAC-PH80200 Die Halteplatte (A) vom Kupplungsgehäuse (B) abnehmen. Das Nadellager (A) mit den Spezialwerkzeugen ausbauen, dann die Ölführungsscheibe C (B) entfernen. a a a