## Konsole #### Auswechseln der hinteren Abdeckung der Mittelkonsole | 20-74 | Auswechseln der Mittelkonsolenverkleidung

2. ZUR BEACHTUNG: Die Mittelkonsole dabei nicht verkratzen. Die Mittelkonsole ausbauen (siehe Seite 20-73). Die Schrauben herausdrehen, dann die hintere Abdeckung der Mittelkonsole (A) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
2. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Mittelkonsole dabei nicht verkratzen. Die Mittelkonsole abnehmen (siehe Seite 20-73). Die Schrauben herausdrehen, dann die Mittelkonsolenverkleidung (A) abnehmen. Abgebildet ist M/T, gleiches gilt sinngemäß auch für A/T.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.