## Hinteres Bodenblech #### Ausbau | 3-64 |

- Das hintere Bodenblech 15 mm vom Schweißfalz des hinteren Bodenblechquerträgers abschneiden.
- Gegebenenfalls den Heckrahmen B auswechseln.
- Den hinteren Bodenblechquerträger auf Lage und Beschädigung prüfen.
- Den hinteren Bodenblechquerträger gegebenenfalls auswechseln.

| HINTERER BODENBLECHQUERTRÄGER HINTERES BODENBLECH Schnittlinie HINTERER BODENBLECHQUERTRÄGER HINTERES BODENBLECH HINTERER BODENBLECHQUERTRÄGER HECKRAHMEN A ANSICHT (Z) HECKRAHMEN B HECKRAHMEN A HECKRAHMEN B