## Relais #### Leistungsrelaistest (Fortsetzung) | 22-81 |

Normalerweise geöffnetes Relais B: Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3 muß Stromdurchgang bestehen, wenn Klemme Nr. 2 und Nr. 4 an Stromversorgung bzw. Masse angeschlossen sind. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 3 darf kein Stromdurchgang bestehen, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Heckscheibenheizungsrelais |  | Gebläsemotorrelais Typ 1: Typ 2: