## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Funktionstest (Fortsetzung) | 22-146 |

Spiegelheizung Mit einem Überbrückungskabel Klemme Nr. 1 an Klemme Nr. 8 anschließen und auf Spannung zwischen Klemme Nr. 4 des Spiegelsteckers und Karosseriemasse prüfen. Bei eingeschalteter Zündung (II) muß Batteriespannung anliegen, und beide Spiegel müssen warm werden. Liegt keine Spannung an bzw. wird kein Spiegel warm, prüfen auf: auf offenen Stromkreis im Kabel BLK/YEL oder ORN. Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum. Schlechte Masse (G501, G502). Wird nur einer der Spiegel nicht warm, den entsprechenden Defroster prüfen. Werden beide Spiegel warm, den Heizungsschalter prüfen. Einklappbarer Spiegel Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 5 mit einem Überbrückungskabel verbinden. Die Spiegel müssen eingeklappt/ausgeklappt werden, wenn die Zündung eingeschaltet (II) und ausgeschaltet wird. Beide Spiegel funktionieren nicht; mit Schritt 4 fortfahren. Wenn die Spiegel weder ein- noch ausklappen, den Eingangstest für das Steuergerät der einklappbaren Außenspiegel durchführen. Wenn einer der Spiegel nicht zurückfährt oder ausgefahren wird, den Stellantrieb des zurückstellbaren elektrischen Spiegels überprüfen. |  |